**PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Poziv za dostavljanje ponuda za Nabavku mašine za oštrenje noževa za CNC mašine za obradu drveta

Broj nabavke: 2/24 - EE - 012 - 23

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

**Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:**

**• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),**

**• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)**

**• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.**

**Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.**

**Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.**

**Kolone 1-2 popunjava naručilac.**

**Kolone 3-4 popunjava ponuđač.**

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Broj | 2.Opis – zahtijevana specifikacija | 3.Ponuđena specifikacija  | 4.Bilješke, napomene, reference na dokumentaciju |
| 1 | **Mašina za oštrenje noževa za CNC mašine za obradu drveta**Opis osovina: 4 ose CNC kontrolisane, za koso brušenje, brusna ploča, hod brušenja i pomak zuba na podešavanjeKružna testera vanjskog prečnika 80 do 840 mmPrečnik otvora kružne testere od 10 do 300 mmDebljina lima do 8 mmRazmak zuba do 100 mm, po podešavanju do 180 mmNagibni ugao -10° do 40°Zazorni ugao 6° do 45°Brusne ploče vanjski Ø 125 mm, otvor Ø 32 mmUgaona brzina podesivaHardver i softver:Operativni sistem Windows softverMoguće pohranjivanje cca 4000 programaStandardni programski paket za geometrije zuba prema programuPregled finalnog proizvodaProgram za novoumetnute i slomljene zubeOscilacijske petlje na čeonoj strani i bokuVrijednosti za pronalaženje: dijagnostički program u običnom tekstu, radni sati iŽivotni vijek brusnih pločaUSB priključakElektrična oprema prema EN60204 |  |  |
| 2 | Tehničko lice prisutno na lokaciji instalacije i prilikom puštanja u rad  |  |  |
| 3 | Servis raspoloživ po pozivu u roku 48h  |  |  |
| 4 | Garancija 12 mjeseci  |  |  |