**PRILOG II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Poziv za dostavljanje ponuda za Nabavku mašine za oštrenje noževa za CNC mašine za obradu drveta

Broj nabavke: 2/24 - EE - 012 - 23

Tehničke specifikacije sastavni su dio ovog Poziva za dostavljanje ponuda. Ponuda mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve stavke iz tehničke specifikacije koje predstavljaju minimalne tehničke karakteristike.

**Ponuđači su pozvani da popune tabelu na sledećim stranicama:**

**• Kolonu 2 koju popunjava naručilac prikazuje zahtijevane specifikacije (koje se ne smiju mijenjati od strane ponuđača),**

**• Kolonu 3 treba da popuni ponuđač i treba opisati šta se nudi (na primjer, DA/NE definišući nudi li traženo iz kolone 2, ili opisati model i karakteristike ponuđenog)**

**• Kolona 4 omogućava ponuđaču da da komentare o svojoj ponuđenoj isporuci i eventualne reference na dokumentaciju.**

**Eventualna dokumentacija koja se dostavi treba jasno da označi (istakne, označi) modele koje se nude i opcije koje su uključene, ako postoje, kako bi evaluatorima bilo jasno koja je tačna konfiguracija. Ponude koje ne omogućavaju precizno identifikovanje modela i specifikacija mogu biti odbijene od strane komisije za evaluaciju.**

**Ponuda mora biti dovoljno jasna da omogući evaluatorima lako upoređivanje između zahtijevanih specifikacija i ponuđenih specifikacija.**

**Kolone 1-2 popunjava naručilac.**

**Kolone 3-4 popunjava ponuđač.**

Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  Broj | 2.  Opis – zahtijevana specifikacija | 3.  Ponuđena specifikacija | 4.  Bilješke, napomene,  reference na dokumentaciju |
| 1 | **Mašina za oštrenje noževa za CNC mašine za obradu drveta**  Opis osovina: 4 ose CNC kontrolisane, za koso brušenje, brusna ploča, hod brušenja i pomak zuba na podešavanje  Kružna testera vanjskog prečnika 80 do 840 mm  Prečnik otvora kružne testere od 10 do 300 mm  Debljina lima do 8 mm  Razmak zuba do 100 mm, po podešavanju do 180 mm  Nagibni ugao -10° do 40°  Zazorni ugao 6° do 45°  Brusne ploče vanjski Ø 125 mm, otvor Ø 32 mm  Ugaona brzina podesiva  Hardver i softver:  Operativni sistem Windows softver  Moguće pohranjivanje cca 4000 programa  Standardni programski paket za geometrije zuba prema programu  Pregled finalnog proizvoda  Program za novoumetnute i slomljene zube  Oscilacijske petlje na čeonoj strani i boku  Vrijednosti za pronalaženje: dijagnostički program u običnom tekstu, radni sati i  Životni vijek brusnih ploča  USB priključak  Električna oprema prema EN60204 |  |  |
| 2 | Tehničko lice prisutno na lokaciji instalacije i prilikom puštanja u rad |  |  |
| 3 | Servis raspoloživ po pozivu u roku 48h |  |  |
| 4 | Garancija 12 mjeseci |  |  |